|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | |  |  |  |
| 防城港职业技术学院食堂外LED户外大屏采购清单 | | | | |
| 序号 | 类型 | 品牌要求 | 型号参数 | 备注 |
| 1 | 显示屏主体 | 强力巨彩 | Q4Pro | 约40平方米 （8\*5米） |
| 2 | 控制系统 | 诺瓦 | 接收卡：根据显示屏面积和像素密度，配置足够数量的接收卡，如诺瓦hd7516s。必要时配备投屏器、多功能卡等辅助设备。 | 按需配置 |
| 3 | 视频处理器 | 诺瓦 | 诺瓦V1060n 视频处理器 | 1台 |
| 4 | 电源 | / | 配备专门的配电系统。选用防雨型开关电源，如创联、巨能伟业等品牌，根据显示屏功率和实际需求确定数量。 |  |
| 5 | 钢结构及框架 | / | 定制热镀锌钢结构，根据实际安装环境设计。 |  |
| 6 | 散热系统 | / | 在显示屏背部安装足够数量的散热风扇，确保空气流通（根据现场实际情况确定）。 |  |
| 7 | 通讯线缆 | / | 网线：超六类屏蔽网线，用于传输控制信号。 电源线：根据电源功率和距离，选择合适规格的电源线。 |  |
| 8 | 防雷系统 | / | 提供电源防雷器和信号防雷器。电源防雷器安装在配套的配电箱内，保护电源设备。信号防雷器用于保护控制系统的信号线路。 |  |
| 9 | 音响系统 | / | 选用品牌户外音柱，如漫步者、山水、迪士普、ITC，功率100瓦以上。 |  |
| 10 | 控制设备 | / | 配套提供控制设备，参考京东自营价格不应低于5000 元。 |  |
| 预算价 | | | | |
| 人民币：48万元。 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 商务要求 | | | | |
|  | | | | |
| （一）报价要求 | | 本项目实行一次性报价方式（最低价中标原则），供应商须就采购需求的内容作完整报价。总报价已包含货物、运费、装卸费、人工费、样品费、培训费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 | | |
| （二）交货要求 | | 1.交货期：自合同签订之日起20个工作日内安装调试完毕并经采购人验收合格。 2.安装地点：防城港职业技术学院校园食堂外部。 3.旧设备拆卸：供应商负责对旧设备进行拆卸并自行处置。 | | |
| （三）付款要求 | | 1.付款条件：本项目无预付款。合同签订生效后，全部货物到货、安装调试完成且经采购人验收合格后，采购人在15个工作日内一次性支付合同总货款。 2.采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 | | |
| （四）质保要求 | | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1 年；若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质保期满后，终身维护。 2.从通过验收即日起质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 3.质保期内所有保修维护服务方式均为成交供应商上门保修维护，即由成交供应商派人员到现场维护维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 | | |